**Załącznik nr 1**

**Zamawiający:**

MAZURSKIE DREWNO Sp. z o.o.

Galwiecie 59

19-500 Gołdap

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

ZAKUPU W PROJEKCIE „Opracowanie w ramach badania przemysłowego innowacyjnych konstrukcji pływających o dużej wyporności i stateczności umożliwiających usadowienie pomostów, przystani jachtowych, budynków mieszkalnych, magazynowych użyteczności publicznej”

Zamawiający - MAZURSKIE DREWNO Sp. z o.o. wskazuje minimalne parametry techniczne[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Kamera cyfrowa** | zestaw | 1 | Ekran stanu (przód)Ekran dotykowy (tył): 1,9"Procesor obrazu GP1Port HDMI: z dodatkiem multimedialnym do kamery Złącze USB-CSlot na kartę microSD co najmniej klasy 10 lub UHS-I3 wbudowane mikrofonyWyjmowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 1220 mAh - 2 sztuki**Tryby pracy:** Zdjęcia, Burst (Seryjny), LiveBurst, Zdjęcia nocne, Filmy, Filmy w pętli, Zdjęcia poklatkowe, Filmy poklatkowe, Filmy TimeWarp 2.0, Zdjęcie poklatkowe nocne, Nocne filmy poklatkowe, 8-krotne zwolnione tempo, Samowyzwalacz, Krótkie klipy**Zdjęcia:** 12 MP z funkcją SuperFoto oraz ulepszonym trybem HDRSzybkość w trybie seryjnym (kl./s): Auto, 60/10, 30/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1Interwały zdjęć poklatkowych: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s**;** 2, 5, 30, 60 minInterwały w trybie Night Lapse Photo (Zdjęcie poklatkowe nocne): Auto, 4, 5, 10, 15, 20 s**;** 1, 2, 5, 30, 60 minTryb ciągłego zapisu zdjęćSuperFoto z ulepszonym trybem HDRZdjęcia w formacie RAW: Kontrola ekspozycji**Filmy:**4K:- SuperView: 30, 24 kl./s- Wide (Szerokie): 60, 30, 24 kl./s- Linear (Liniowe): 60, 30, 24 kl./s4K (4:3): Wide (Szerokie): 30, 24 kl./s2,7K:- SuperView: 60, 30, 24 kl./s- Wide (Szerokie): 120, 60, 30, 24 kl./s- Linear (Liniowe): 60, 30, 24 kl./s- Narrow (Wąskie): 60, 30, 24 kl./s2,7K (4:3):- Wide (Szerokie): 60, 30, 24 kl./s- Linear (Liniowe): 60, 30, 24 kl./s- Narrow (Wąskie): 60, 30, 24 kl./s1440p:- Wide (Szerokie): 120, 60, 30, 24 kl./s;- Linear (Liniowe): 60, 30, 24 kl./s- Narrow (Wąskie): 60, 30, 24 kl./s1080:- SuperView: 120, 60, 30, 24 kl./s;- Wide (Szerokie): 240, 120, 60, 30, 24 kl./s- Linear (Liniowe): 120, 60, 30, 24 kl./s;- Narrow (Wąskie) 60, 30, 24 kl./sMaksymalna prędkość przepływu danych: 100 Mb/s (4K)Auto Low Light (Automatyczne dostosowanie klatkażu do słabych warunków oświetleniowych)Kontrola ekspozycji**Funkcje łączności:**Wi-Fi + BluetoothAutomatyczne przesyłanie do chmuryGPSHDMI: z dodatkiem multimedialnym do kamery **Funkcje audio:**Zaawansowana redukcja szumu: obsługa trzech mikrofonówDźwięk stereoDźwięk w formacie RAWWejście mikrofonowe audio 3,5 mm: z dodatkiem Media Mod lub z profesjonalną przejściówką mikrofonową 3,5 mm (sprzedawane oddzielnie)**Dodatkowe właściwości:**Wodoszczelność do 10m bez dodatkowej obudowyWbudowany system mocowania (ramka montażowa niewymagana)Funkcja powiększania obrazu dotykiemPoziomowanie horyzontu za pomocą aplikacji Profile ustawień / niestandardowe profile ustawieńNiestandardowe skróty na ekranieSterowanie głosowe w tym Wake on Voice (Włącz głosem)Zaawansowane metadaneProtuneSzybkozłączkaŚruba montażowaElement samoprzylepny do powierzchni obłychKabel USB-C |

1. Jeśli w jakimkolwiek miejscu podano nazwy, cechy czy parametry wskazujące lub mogące wskazywać konkretnego producenta **nie stanowi** to preferowania konkretnego producenta/wyrobu, zaś ma na celu wskazanie istotnych minimalnych cech/parametrów technicznych urządzeń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert rozwiązań równoważnych pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że zastosowanie oferowanego wyrobu równoważnego nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów. [↑](#footnote-ref-1)